{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["ANEXO 7.B.2."],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ANEXO 7.B.2.","index":0,"n_rows":79,"n_cols":6,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5],[7,1,7,5],[79,0,79,5],[3,0,3,5],[2,0,2,5],[1,1,1,5]]}
["UNIVERSIDAD DEL ISTMO"]
[null,"ANEXO 7.B.2"]
["CATALOGO DE CONCEPTOS POR UNIDADES DE MEDICIÓN CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS, IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN (EN LOS CATÁLOGOS DE CONCEPTOS ÚNICAMENTE EL VALOR DEL PRECIO UNITARIO SE EXPRESARA CON LETRA)."]
["NOMBRE DEL PROYECTO: \"REPARACIÓN DEL LABORATORIO DE CÓMPUTO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC\""]
["REGIÓN:","03  ISTMO"]
["MUNICIPIO:","014  CIUDAD IXTEPEC"]
["LOCALIDAD:","0001  CIUDAD IXTEPEC"]
[null,"CATÁLOGO DE CONCEPTOS"]
["CLAVE","CONCEPTO","UNIDAD","CANTIDAD","P.U.","IMPORTE"]
["CAPÍTULO 1"," PRELIMINARES"]
["PRE-100","RETIRO DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3\" CON CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM Y RIELES EN VENTANAS. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y RESGUARDO EN BODEGA.","M2",36.539999999999992]
["PRE-200","RETIRO DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 2.50X1.00 MT. INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2\", CHAPA PHILLIPS No. 55O-AN, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA PARA RESGUARDARLO EN BODEGA.","PZA",5]
["PRE-300","RETIRO DE PUERTA DE TAMBOR DE MADERA DE 2.15X1.00 MT. INCLUYE: MARCO Y CHAMBRANAS DE MADERA, CERRADURA PHILLIPS, MODELO TULIP LATÓN PARA PUERTA DE RECÁMARA. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA PARA RESGUARDARLO EN BODEGA.","PZA",3]
["PRE-400","RETIRO DE PISO DE MOSAICO DE GRANITO CON RECUPERACIÓN, DE 30X30 CM. 2.5 CM DE ESPESOR. ASENTADO CON MORTERO. INCLUYE: RECUPERACIÓN, LIMPIEZA DE PIEZAS CON RETIRO DE REBABAS, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL NO ÚTIL A TIRADERO ELEGIDO POR LA CONTRATISTA EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA UNIVERSIDAD Y LIMPIEZA DEL AREA.","M2",88.5]
["PRE-500","DEMOLICIÓN DE PISO DE 10 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10, CON EQUIPO DE IMPACTO Y/O MANUAL. INCLUYE: CORTE DEL CONCRETO EN ÁREA A REPARAR, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL A TIRADERO ELEGIDO POR LA CONTRATISTA EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA UNIVERSIDAD Y LIMPIEZA DEL AREA.","M2",34.500000000000007]
["PRE-600","DEMOLICIÓN  DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN PLANTA BAJA Y ALTA, CONFINADO DE 15 CM DE ESPESOR, CON MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: ZOCLO, CADENA Y CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE HASTA 15X20 CM DE SECCIÓN, APLANADO DE 2 CMS DE ESPESOR, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO MECÁNICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DEL MATERIAL A TIRADERO ELEGIDO POR LA CONTRATISTA EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA UNIVERSIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO.","M2",40.309999999999988]
["PRE-700","DEMOLICIÓN  DE MURO DE PANEL W  DE 15 CM, DE ESPESOR CON MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: RETIRO Y CORTE DE ACERO DE REFUERZO, APLANADO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO MECÁNICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DEL MATERIAL A TIRADERO ELEGIDO POR LA CONTRATISTA EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA UNIVERSIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO.","M2",45.230000000000004]
["PRE-800","DEMOLICIÓN DE EMPEDRADO (PIEDRA BOLA-MORTERO) DE 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO, CON EQUIPO DE IMPACTO Y/O MANUAL, INCLUYE:  ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL A TIRADERO ELEGIDO POR LA CONTRATISTA EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA UNIVERSIDAD, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO.","M2",125.35]
[null,"Total  CAPÍTULO 1.- PRELIMINARES"]
["CAPÍTULO 2","CIMENTACIÓN"]
["CIM-100","TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EN ÁREA DE EDIFICIO.","M2",318.37]
["CIM-200","EXCAVACIÓN EN CEPAS TIPO CAJÓN EN CIMENTACIÓN DE EDIFICIOS, EN TERRENO TIPO \"B\", POR MEDIOS MECÁNICOS,  A CUALQUIER PROFUNDIDAD,   INCLUYE:  AFINE DE FONDO Y TALUD, COMPACTACIÓN DEL FONDO CON BAILARINA COMPACTADORA,  ACARREO DEL MATERIAL (ABUNDADO) NO UTILIZADO  PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA UNIVERSIDAD A TIRADERO ELEGIDO POR LA CONTRATISTA.","M3",15]
["CIM-300","EXCAVACIÓN  EN CEPAS, EN TERRENO TIPO \"B\", POR MEDIOS MANUALES, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE   AFINE   DE   FONDO   Y  TALUD,   ACARREO DEL MATERIAL (ABUNDADO) NO UTILIZADO  PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA UNIVERSIDAD A TIRADERO ELEGIDO POR LA CONTRATISTA.","M3",168.77]
["CIM-400","SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO DENTRO Y FUERA DE LA ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN HASTA EL NIVEL DEL FIRME,  CON EQUIPO MECANICO  Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, AL 90 % DE SU P.V.S. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y PRUEBAS DE LABORATORIO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.","M3",148.77000000000001]
["CIM-500","CONSTRUCCIÓN  DE  PLANTILLA  DE  5  CM  DE  ESPESOR  DE  CONCRETO  SIMPLE  HECHO  EN  OBRA  DE F'C=100  KG/CM2,  INCLUYE:  PREPARACIÓN  DE  LA  SUPERFICIE,  NIVELACIÓN,  MAESTREADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M2",80.86]
["CIM-600","MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO.","M2",12]
["CIM-700","ACERO  DE  REFUERZO  DEL  No.  3  F'y=  4,200  KG/CM2,  EN  CIMENTACIÓN. INCLUYE:     MATERIALES,     CORTES,     TRASLAPES,     SILLETAS INDUSTRIALES  (MCA.  FTP),  GANCHOS,  ESCUADRAS,  ACARREOS,  DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.","KG",1022.96]
["CIM-800","ACERO  DE  REFUERZO  DEL  No.  4  F'y=  4,200  KG/CM2,  EN  CIMENTACIÓN. INCLUYE:     MATERIALES,     CORTES,     TRASLAPES,     SILLETAS INDUSTRIALES  (MCA.  FTP),  GANCHOS,  ESCUADRAS,  ACARREOS,  DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.","KG",1538.69]
["CIM-900","ACERO  DE  REFUERZO  DEL  No.  5  F'y=  4,200  KG/CM2,  EN  CIMENTACIÓN. INCLUYE:     MATERIALES,     CORTES,     TRASLAPES,     SILLETAS INDUSTRIALES  (MCA.  FTP),  GANCHOS,  ESCUADRAS,  ACARREOS,  DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.","KG",336.96]
["CIM-1000","ACERO  DE  REFUERZO  DEL  No.  6  F'y=  4,200  KG/CM2,  EN  CIMENTACIÓN. INCLUYE:     MATERIALES,     CORTES,     TRASLAPES,     SILLETAS INDUSTRIALES  (MCA.  FTP),  GANCHOS,  ESCUADRAS,  ACARREOS,  DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.","KG",828.77]
["CIM-1100","CIMBRA COMÚN PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMÚN. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.","M2",91.72]
["CIM-1200","CONCRETO HECHO EN OBRA  EN CIMENTACIÓN, F'c=250 KG/CM2,T.M.A. 3/4\" TRITURADO, REVENIMIENTO 14+- 2 CMS., INCLUYE: COLADO MONOLITICAMENTE, VIBRADO Y CURADO POR 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 8 M3) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ","M3",27]
[null,"Total  CAPÍTULO 2.- CIMENTACIÓN"]
["CAPÍTULO 3","ESTRUCTURAS"]
["EST-100","CIMBRA  PARA  MUROS Y COLUMNAS  DE  CONCRETO  ACABADO  APARENTE,  CON  TRIPLAY  DE PINO    DE    PRIMERA    DE    16    M.M.    INCLUYE: MANO    DE    OBRA, HERRAMIENTA,  MATERIALES,  ACARREOS,  CORTES,  DESPERDICIOS,  HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO,  PUNTALES,   A   CUALQUIER   ALTURA,   CONTRAVIENTOS,   REFUERZOS,   HABILITADO,   CHAFLANES.","M2",471.66000000000008]
["EST-200","LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE MUROS (DESCARAPELAR) Y PICADO DE MUROS PARA UNIR EL CONCRETO NUEVO EN LOS ELEMENTOS A REFORZAR. INCLUYE: RETIRO DE PINTURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, A CUALQUIER ALTURA (PRIMER Y SEGUNDO NIVEL).","M2",189.6]
["EST-300","DEMOLICIÓN DE ENTORTADO DE 5 CM DE ESPESOR DE MORTERO CEMENTO-ARENA CON EQUIPO DE IMPACTO Y/O MANUAL,  INCLUYE: DEMOLICION DE MORTERO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL A TIRADERO ELEGIDO POR LA CONTRATISTA EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA UNIVERSIDAD, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO","M2",71.819999999999993]
["EST-400","CIMBRA PARA TRABES Y LOSAS, ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY DE   PINO   DE   PRIMERA   DE   16   M.M.   INCLUYE:   MANO   DE   OBRA, HERRAMIENTA,  MATERIALES,  ACARREOS,  CORTES,  DESPERDICIOS,  HABILITADO, CIMBRADO,   DESCIMBRADO,  PUNTALES,   A   CUALQUIER   ALTURA   (PRIMER   Y SEGUNDO   NIVEL),   CONTRAVIENTOS,   REFUERZOS,   HABILITADO,   CHAFLANES, GOTERO Y FRENTES.","M2",6.41]
["EST-500","DEMOLICIÓN  DE  LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 12 CMS DE PERALTE, EN TRAMOS CON SECCIÓN DE 11X20CM ESPACIADOS A CADA 40CM SEGÚN PLANO ESTRUCTURAL, CON MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS, HASTA UNA ALTURA DE 7.00 METROS Y CUALQUIER GRADO DE DIFICULTAD. INCLUYE: EQUUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, RETIRO DEL MATERIAL A TIRADERO ELEGIDO POR LA CONTRATISTA EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA UNIVERSIDAD, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO.","M2",6.41]
["EST-600","ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS CON ALAMBRÓN DEL #2  Fy=2,530KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS (VER DETALLES ADICIONALES DE REFUERZO EN PLANOS ESTRUCTURALES) Y DESPERDICIOS.","KG",50]
["EST-700","ACERO  DE  REFUERZO  DEL  No.  3  F'y=  4,200  KG/CM2,  EN  ESTRUCTURA,  PLANTA BAJA     Y     ALTA,     INCLUYE:     MATERIALES,     CORTES,     TRASLAPES,     SILLETAS INDUSTRIALES  (MCA.  FTP),  GANCHOS,  ESCUADRAS,  ACARREOS,  DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO.","KG",1811.24]
["EST-800","GRAPAS DE ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, QUE ATRAVIEZAN LOS MUROS DE CONCRETO PARA UNIR LAS PARRILLAS DE AMBAS CARAS, INCLUYE: MATERIALES, TALADRADO, CORTES, GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT. Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.","PZA",160]
["EST-900","ACERO  DE  REFUERZO  DEL  No.  4  F'y=  4,200  KG/CM2,  EN  ESTRUCTURA,  PLANTA BAJA     Y     ALTA,     INCLUYE:     MATERIALES,     CORTES,     TRASLAPES,     SILLETAS INDUSTRIALES  (MCA.  FTP),  GANCHOS,  ESCUADRAS,  ACARREOS,  DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO.","KG",702.17000000000007]
["EST-1000","ACERO  DE  REFUERZO  DEL  No.  5  F'y=  4,200  KG/CM2,  EN  ESTRUCTURA,  PLANTA BAJA     Y     ALTA,     INCLUYE:     MATERIALES,     CORTES,     TRASLAPES,     SILLETAS INDUSTRIALES  (MCA.  FTP),  GANCHOS,  ESCUADRAS,  ACARREOS,  DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO.","KG",940.99]
["EST-1100","ACERO  DE  REFUERZO  DEL  No.  6  F'y=  4,200  KG/CM2,  EN  ESTRUCTURA,  PLANTA BAJA     Y     ALTA,     INCLUYE:     MATERIALES,     CORTES,     TRASLAPES,     SILLETAS INDUSTRIALES  (MCA.  FTP),  GANCHOS,  ESCUADRAS,  ACARREOS,  DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO.","KG",1627.2]
["EST-1200","CONCRETO HECHO EN OBRA  EN ESTRUCTURA Y LOSA, F'c=250 KG/CM2, T.M.A. 3/4\" TRITURADO, REVENIMIENTO 14+- 2 CMS. INCLUYE: COLADO MONOLITICAMENTE, VIBRADO Y CURADO POR 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MINIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 8 M3), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","M3",31.87]
["EST-1500","ZOCLO DE CONCRETO  F'C=250 KG/CM2 DE 15X20 CM. ARMADO CON 2 VARILLAS No.3 Y GRAPAS DEL No.2  @ 20 CM. ANCLADAS A LA CONTRATRABE. INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA Y ANCLAJES.  CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES. ","ML",42.79]
[null,"Total  CAPÍTULO 3.- ESTRUCTURAS"]
["CAPÍTULO 4","ALBAÑILERIA Y ACABADOS"]
["ALBA-100","MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR, CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 14 X 28 CM, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:1/4:5, INCLUYE: NIVELADO, PLOMEADO, ANDAMIOS, ELEVACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.","M2",12.06]
["ALBA-200","MURO A BASE DE TABLA-CEMENTO MARCA DUROCK DE 1/2\" EN AMBAS CARAS ACABADO CON BASECOAT (NO INCLUYE LA ESTRUCTURA DE PTR). REFUERZOS A CADA 60 CM. CON CANAL DE AMARRE DE 6.35CM X 3.05 CAL 26, POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL 26, PIJAS, JUNTA CON CINTA DE REFUERZO MARCA DUROCK, INCLUYE: BOQUILLAS DE 4\", MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, NIVELADO, PLOMEADO, ANDAMIOS, ELEVACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.","M2",55.36]
["ALBA-300","CASTILLO (K1)  F'c=250 KG/CM2 DE 14X30 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y 2 DEL No.3, ESTRIBOS No.2 @ 15 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES Y SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS.","ML",13.5]
["ALBA-400","CADENA DE CONCRETO DE CERRAMIENTO DE CONCRETO  F'c=250 KG/CM2 DE 14X20 CM. ARMADO C/4 VARILLAS DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CM., INCL. HABILITADO, COLADO, VIBRADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA, ESCUADRAS PARA ANCLAJE, DETALLE DE CHAFLAN EN VENTANAS Y SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS","ML",14.32]
["ALBA-500","SEPARACIÓN ENTRE CASTILLOS-COLUMNAS-MUROS CON PLACA DE POLIESTIRENO DE 2.5 CM., CANAL DE LÁMINA CALIBRE 18, CON 2 TAQUETES DE EXPANSIÓN DE DIÁMETRO 1/4\"X2 1/2\" @ 50 CM. VERTICALES. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","ML",14.25]
["ALBA-600","FIRME DE CONCRETO F'c=200KG/CM2 DE 08 CMS. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 REFORZADO CON ANCLAS A LA CD DE VARILLAS No.3 A CADA 50 CM. (ANCLADAS ANTES DE COLAR EL ZOCLO). ACABADO PARA RECIBIR LOSETA. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M2",48.72]
["ALBA-700","PISO DE CONCRETO F'c=200 K/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10-10, ACABADO FINO RAYADO CON BOCHA DE PELO, INCLUYE; COLADO EN SECCIONES, COMPACTACION Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE A COLAR, NIVELACIÓN, MAESTREADO, ACABADO CON VOLTEADOR, TRASLAPES DE MALLA DE 15 CM, CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO Y TODO LO NECESARIO P/SU CORRECTA EJECUCIÓN.","M2",84.15]
["ALBA-800","FIRME DE CONCRETO F'c=200KG/CM2 DE 05 CMS. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 ACABADO PARA RECIBIR LOSETA. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M2",45]
["ALBA-900","RECONSTRUCCIÓN DE UNA SECCÓN DEL ESTRADO DE 0.50 M DE ANCHO A  BASE DE  CONCRETO  F'c=200KG/CM2 DE 08 CMS. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10  CON FORJADO DE NARIZ Y CHAFLÁN . ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","PZA",1]
["ALBA-1000","APLANADO FINO EN MUROS, CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 SUJETADA CON GRAPAS DE VARILLAS DEL No.3 Y/O TAQUETES EXPANSIVOS DE 2 1/2\"X3/16\"  @ 75 CM A TRES BOLILLO, ESPESOR DE 4 CM, A PLOMO Y REGLA, SUPERFICIE CON TERMINADO UNIFORME, INCLUYE: ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, PREPARACIÓN   DE  LA  SUPERFICIE   POR  APLANAR   (PICADO   Y/O HUMEDECIDO   DEPENDIENDO   DE  LA  SUPERFICIE),    CURADO  Y  DEJANDO  PARTIR  EL  REPELLADO, ACABADO CON FLOTA HASTA OBTENER TEXTURA UNIFORME, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, REMATES Y ARISTAS A REGLA, BOQUILLAS Y RECORTES DE APLANADO PARA ZOCLO.","M2",182.66]
["ALBA-1100","APLANADO ACABADO FINO CON ESPONJA, MORTERO-CEMENTO-ARENA,  PROP. 1:1/2:5 A PLOMO Y REGLA DE  2  A  2.5 CM DE  ESPESOR. INCLUYE: PREPARACIÓN   DE  LA  SUPERFICIE   POR  APLANAR   (PICADO   Y/O HUMEDECIDO   DEPENDIENDO   DE  LA  SUPERFICIE),    CURADO  Y  DEJANDO  PARTIR  EL  REPELLADO, ACABADO CON FLOTA HASTA OBTENER TEXTURA UNIFORME, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, REMATES Y ARISTAS A REGLA, BOQUILLAS Y RECORTES DE APLANADO PARA ZOCLO.","M2",38.01]
["ALBA-1200","APLANADO ACABADO FINO CON BASECOAT SOBRE APLANADO RUSTICO, MUROS DE CONCRETO Y COLUMNAS. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR APLANAR (PICADO Y/O HUMEDECIDO DEPENDIENDO DE LA SUPERFICIE), ACABADO CON FLOTA  HASTA OBTENER TEXTURA UNIFORME, SIN OQUEDADES, RAYONES, PROTUBERANCIAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, REMATES Y ARISTAS A REGLA, BOQUILLAS Y RECORTES DE APLANADO PARA ZOCLO.","M2",221.72]
["ALBA-1300","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE PRIMERA CALIDAD PALERMO IVORY DE 40X40 MCA. INTERCERAMIC, ASENTADA CON ADHESIVO GRIS MCA. PORCELANITE-CEMENTO-ARENA 1:1/2:3, JUNTA DE 5 MM, INCLUYE: COLOCACIÓN DE JUNTA BACKER ROD (COLA DE RATA) EN TODO EL PERÍMETRO TERMINADO CON SELLADOR DE POLIURETANO DURETAN, EMBOQUILLADO CON SELLADOR INTEGRADO, COLOR A ESCOGER, DETALLES, RECORTES  Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.","M2",71.819999999999993]
["ALBA-1400","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE  PREFABRICADO  EN  LOSA DE AZOTEA,  ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP    DE  4.00  MM  DE  ESPESOR,  REFORZADO  INTERNAMENTE  CON  UNA  MEMBRANA  DE  REFUERZO  DE POLIÉSTER    180  GR/M2.  INCLUYE: PREPARACIÓN  DE  LA  SUPERFICIE, MATERIALES, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,  TRASLAPES  MÍNIMOS  DE  10  CM, EQUIPO Y GAS BUTANO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS  DENTRO  Y FUERA DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, GARANTÍA POR ESCRITO DE 10 AÑOS  O  SUPERIOR  POR  PARTE DEL FABRICANTE EN MATERIAL Y MANO DE OBRA (DE ACUERDO A ANEXO 1-E DE MATERIALES APLICABLES A LA INFE).","M2",109.93]
["ALBA-1500","SUMINISTRO   Y   APLICACIÓN   DE   PINTURA   VINÍLICA   VINIMEX,    MCA.   COMEX,   ACABADO   SATINADO LAVABLE,  EN  APLANADO  FINO  EN  MUROS,  COLUMNAS,  TRABES,  PLAFON,  TRABAJO  TERMINADO  A  2 MANOS,   INCLUYE:  PREPARACIÓN  DE  LA  SUPERFICIE CON  SELLADOR  ENTINTABLE  COLOR  BLANCO MCA.COMEX, REBABEADO, BOQUILLAS, RESANES Y PLASTE NECESARIO, ELEVACIONES, TRAZO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. COLOR INDICADO EN OBRA.","M2",20]
["ALBA-1600","SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX, MCA. COMEX, ACABADO SATINADO LAVABLE, EN ZOCLO DE CONCRETO CON ACABADO APARENTE O APLANADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR COLOR INDICADO EN OBRA. INCLUYE: TRAZO, BOQUILLAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.","ML",10]
[null,"Total  CAPÍTULO 4: ALBAÑILERIA Y ACABADOS"]
["CAPÍTULO 5","HERRERÍA"]
["HERR-100","COLOCACIÓN DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 2.50X1.00 MT. INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2\", ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.","PZA",5]
["PRE-300","COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE MADERA DE 2.15X1.00 MT. INCLUYE: MARCO Y CHAMBRANAS DE MADERA. INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECERARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.","PZA",3]
["HERR-200","COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO  NATURAL DE 3\", FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANO. INCLUYE: RECORTE Y AJUSTE DE CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM Y PERFILES, RIELES Y BISAGRAS EN VENTANAS, SELLADO CON SILICÓN Y SELLADOR ACRILASTIC EN MARCOS Y TODO LO NECERARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.","M2",33.939999999999991]
[null,"Total  CAPÍTULO 5: HERRERÍA"]
["CAPÍTULO 6","INSTALACIONES"]
["INS-100","SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX, CON CHALUPA DE PVC Y TUBO CONDUIT DE PVC USO PESADO, INCLUYE: MATERIALES, TUBOS, CABLE CALIBRE 10 DEL TIPO THW-LS-75  C, CABLE DESNUDO DE TIERRA CAL.12, CURVAS, CONTACTOS DÚPLEX MOD MX MARCA QUINZIÑO PUESTA A TIERRA, PLACAS Y TAPAS PARA CONTACTOS; ABRAZADERAS, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, (DE TABLERO O CENTRO DE CARGA A SALIDA) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.","SAL",5]
["INS-200","SALIDA DE RED CON CHALUPA O CAJA DE REGISTRO DE 21 MM, INCLUYE: RANURAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 21 MM., Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.","SAL.",5]
["INS-300","SALIDA ELÉCTRICA PARA CLIMA A 220V CON TUBERÍA CONDUIT DE PVC PESADO DE 19 Y 25 MM. INCLUYE: CAJA DE REGISTRO DE PVC CON TAPA DE 19 Y 25 MM, CHALUPA, GUIADO, CABLEADO MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE 8, 10 Y CABLE DESNUDO CALIBRES 8 Y 10 CON CONEXIÓN A TIERRA, ENCINTADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.","SAL",2]
[null,"Total  CAPÍTULO 6: INSTALACIONES"]
[null,null,null,null,"SUBTOTAL",{"$f":"SUM(F19,F33,F48,F66,F71,F76)","v":0}]
[null,null,null,null,"I.V.A.",{"$f":"ROUND(F77*0.16,2)","v":0}]
[null,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(F77:F78)","v":0}]